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Nadajnik ,,uczacy si¢” - QUARK 3010
1.Charakterystyka
Nadajnik QUARK 3010 potrafi zapamigta a nastepnie generowac 120 rozkazow z roznych pilotow.

Wszystkie zapamigtane rozkazy pamigtane sg W czterech . bankach” nazwanych odpowiednio: TV,VCR,SAT,AUX.
Ponizsza tabela przedstawia klawisze ktore moga by¢ uzyte do zapamigtywania rozkazow:

PRACA| AKTYWNE KLAWISZE

2. Programowanie nadajnika uczgcego si¢ QUARK3010 .

1) Nacisnij klawisze 117 przez ok. 2s — zapala sie zielona dioda LED

2) Wi 7adane urzadzenie —np. TV — dioda LED na chwilg zgasnie

3) Weisnij kod 000 —zielona dioda zgasnie a czerwona zapali si¢

4) Poléz swoj oryginalny pilot naprzeciwko pilota uczacego sig¢ w odleglosci 5-15 cm

5)  Wecisnij i pus¢ klawisz pod ktorym cheesz zapisac nowy kod ( w pilocie uczacym si¢ ) - zapali si¢ dioda czerwona i zielona .

6) Nacisnij i przytrzymaj Klawisz ktorego kod cheesz zapamietac (W pilocie oryginalnym ). Pusé klawisz gdy w pilocie uczacym sie” zgasnie
dioda ziclona.

7)  Powtérz punkty 516 dla innych zadanych klawiszy..

8) Aby zapisa¢ w pamieci wszystkie wpisane kody nacisnij jeszeze raz Klawisz urzadzenia np. TV

Teraz wyprobuj prawidlowosé dziatania pilota.

UWAGA :

- Jezeli po wpisaniu wszystkich kodéw okaze sie , 7e ktory$ z przyciskow nie dziala , powtérz procedure
( 1-8 ) tylko dla tego jednego przycisku ( przyciskow )

_ Jezeli w czasie sprawdzania prawidtowosci dziatania zaprogramowanego ,, pilota ” okaze sie , ze nadajnik przestat pracowa¢ ( np. W chwili
nacisniecia klawisza dioda obok klawisza POWER nie ,miga” lub dioda powyzsza _miga” nawet wtedy , edy zaden Klawisz nie jest nacisnigty
lub pilot przestat dziala¢ w ogole ) nalezy na chwile wyjac bateri¢ 1 nacisnaé dowolny przycisk
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