Universalaus P020269 LCD / LEDTV nuotolinio valdymo pulto instrukcija 
Dėkojame, kad įsigijote šį naują nuotolinio valdymo pultelį. Naudojant pirmą kartą, reikia įdėti baterijas ir išbandyti. Jei gerai veikia visos funkcijomis, produktą galima naudoti tiesiogiai be sąrankos. Jei jis gerai neveikia, prieš valdydami televizorių turėtumėte jį nustatyti metodais, aprašytais šioje instrukcijoje. Šis nuotolinio valdymo pultas nepraras savo atminties, kai keisite baterijas ir jo nereikės iš naujo nustatyti.
Įvadas: 
P020269 yra naujausias universalus LCD / LED televizoriaus nuotolinio valdymo pultas. Be nustatymų pultelis veiks su SAMSUNG , SONY , LG. Pagal instrukciją jis gali būti nustatyta skirtingiems televizorių prekės ženklams ar modeliams. Padarysite nustatymus per 30s . Tai yra geriausias pasirinkimas, kai jūsų nuotolinio valdymo pultas pasimetęs ar yra sugedęs, jis suteiks daugiau patogumo jūsų gyvenimui.
Įdėkite baterijas (1,5V AAA tipo). Žiūrėkite, kad galai su teigiamu ir neigiamu poliais būtų nukreipti tinkama kryptimi, atidarykite dangtelį ir įdėkite į dvi naujas AAA (R03) baterijas, kaip parodyta paveikslėlyje.
Baterijų aprašymas
 Nuotolinio valdymo pultas yra mažai energijos sunaudojantis produktas. Įprastomis aplinkybėmis baterijų tarnavimo laikas yra apie 12 mėnesių. Jei jis netinkamai naudojamas, tarnavimo laikas gali sutrumpėti.
Nedėkite senų ir naujų baterijų ar skirtingų tipų baterijų kartu.
Jei iš baterijų išbėga skystis, prieš dedant naujas, reikia išimti senas ir išvalyti baterijų skyrelį.
Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pulto, geriau išimkite baterijas iš baterijų skyrelio.
Nuotolinio valdymo pultelio nustatymo metodai:
Šis nuotolinio valdymo pultas turi šiuos sąrankos metodus , galite pasirinkti, bet kurį iš jų.
A. Kodo įvedimas:
1. Įjunkite televizorių, leiskite televizoriui veikti įprastoje būsenoje ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizoriaus priekį. Raskite reikiamą trijų skaitmenų kodą iš kodų sąrašo.
2. Paspauskite mygtuką "SET", tada paspauskite mygtuką "POWER", kol užsidegs indikatoriaus lemputė, tada atleiskite mygtukus, nuotolinio valdymo pultas bus kodo įvedimo būsenoje.
3. Įveskite pirmąjį trijų skaitmenų kodo rinkinį eilės tvarka. Kai įvesite kiekvieną skaitmenį, indikatoriaus lemputė mirksi vieną kartą, kai įvesite visus iš trijų skaitmenų, indikatoriaus lemputė išsijungs , nustatymas bus baigtas. Jei jūsų TV yra daugiau nei vienas kodas, iš pradžių naudokite pirmąjį iš eilės...
4. Išbandykite kitus funkcijų mygtukus, kurie gali veikti gerai arba ne, pvz. , "MUTE". Jei ne, kartokite 2–3 veiksmus, kol rasite tinkamą kodą.
B. Kodo paieška rankiniu būdu: 
1. Įjunkite televizorių, leiskite televizoriui veikti įprastoje būsenoje ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizoriaus priekį.
2. Paspauskite mygtuką "SET", tada paspauskite mygtuką "POWER", kol užsidegs indikatoriaus lemputė, tada atleiskite mygtuką, nuotolinio valdymo pultas bus būsenoje rankiniu būdu ieškoti kodo.
3. Vieną kartą paspauskite mygtuką "VOLUME+", indikatoriaus lemputė mirksi vieną kartą, atkreipkite dėmesį į televizorių, pažiūrėkite, ar garsumo simbolis rodomas jūsų televizoriuje, ar ne, pakartokite šią procedūrą.
4. Kol televizoriuje pasirodys garsumo simbolis, išbandykite kitas mygtukų funkcijas (išskyrus SET, POWER ir VOLUME mygtukus). Pultelis gali veikti gerai arba veikti ne visi klavišai, pvz. "MUTE". Jei pultelis veikia netinkamai (veikia ne visi klavišai, ar neatitinka funkcijos), kartokite veiksmus 2–3, kol rasite tinkamą kodą.
C. Automatinės paieškos kodas:
1. Įjunkite televizorių, leiskite televizoriui veikti įprastoje būsenoje ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizoriaus priekį.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką "SET" maždaug 6 sekundes, kol užsidegs indikatoriaus lemputė. Nuotolinio valdymo pultas įeis į automatinės paieškos būseną, atkreipkite dėmesį į savo televizorių, pažiūrėkite, ar garsumo simbolis rodomas jūsų TV, ar ne, jei taip, atleiskite mygtuką "SET", paieška baigta.
3. Išbandykite kitus mygtukų funkcijas (išskyrus SET, POWER ir VOLUME mygtukus), kurie gali veikti gerai arba ne, pvz.  "MUTE". Jei pultelis veikia netinkamai, kartokite 2–3 veiksmus, kol rasite tinkamą kodą.
D. Vienas prie vieno gamintojo pavadinimo (Prekės ženklo) paieška:
1. įjunkite televizorių, leiskite televizoriui būti įprastoje būsenoje ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizoriaus priekį. Suraskite atitinkamą savo televizoriaus prekės ženklą šiame nuotolinio valdymo pulte, pavyzdžiui, Telefunken = "0" prekės ženklo simbolių lentelėje (pultelyje prekiniai ženklai surašyti virš klavišų)
2. [bookmark: _GoBack]Paspauskite ir tris sekundes palaikykite atitinkamo prekės ženklo mygtuką, indikatoriaus lemputė mirksi, neatleiskite klavišo (prasideda kodo paieška), kai Jūsų televizoriuje pasirodys garsumo simbolis, atleiskite mygtuką, indikatoriaus lemputė išsijungs, nustatymas baigtas. Išbandykite pultelio funkcijas, jei veikia netinkamai, pakartokite iš naujo...
E. Atkurti gamyklinius nustatymus Paspauskite mygtuką "SET", tada paspauskite "0", atleiskite mygtuką, indikatorius mirksi du kartus, nuotolinio valdymo pultas atkuria gamyklinius nustatymus.


